**Технические условия на изготовление изделий МДФ, покрытые пленкой ПВХ.**

1.  На лицевой стороне изделия не допускается:

- отслоение покрытия (пленки);

- свесы покрытия (пленки);

- царапины, забоины, потертости, видимые при фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м ;

- точечные включения (вкрапления), точечные вздутия с

радиусом более 1,5 мм.

2. На лицевой стороне изделия допускается:

- мелкие царапины общей длиной до 50 мм, видимые при

  фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м ;

- вмятины глубиной до 0,5 мм и длиной до 1,5 мм, но

  неболее 2 дефектов на изделии площадью 0,2 м2;

- точечные включения (вкрапления), точечные вздутия с радиусом до 1 мм, но не  более 3 дефектов на изделии площадью 0,2 м2.

3. На внутренней стороне детали допускается:

- сколы ламината до 1,5 мм, но не более 2 сколов на изделии площадью 0,2 м2;

- мелкие царапины, невидимые с расстояния 0,5 м при фронтальном осмотре .

4. Габаритные отклонения от размеров не должны превышать – 0,5 +1 мм.

5. На радиусных изделиях допуск на хорду +/- 2мм. Плоскостность +/- 2мм.

Обращаем Ваше внимание, что радиусные изделия изготавливаются по технологии сендвич панелей и могут иметь отклонения от размеров, указанных в прайсе. Поэтому рекомендуем изготавливать сопряженные с ними детали только при получении Вами данного изделия.

6. При изготовлении внутренних радиусных фасадов, фасадов с декор-элементами и глубокой фрезеровкой допускаются технологические отверстия.

7. Коробление (прогиб) детали допускается 1-2 мм на изделиях длиной более 600 мм и шириной менее 600 мм. Для деталей в глянцевых ПВХ – 3-4мм − независимо от размеров.

8. На пленках ПВХ с явным текстурным или фактурным рисунком после ламинирования (прессования) возможно наличие:

а) текстурно-цветовых переливов,

б) искажения параллельности полос и плоскости,

в) угловых отклонений параллельности текстуры относительно сторон фасада.

Это связано с индивидуальными особенностями пленок при температурном воздействии.

9. Каждый отдельно взятый заказ на патинированные фасады может отличаться от предыдущего или последующего тоном патины, шириной наносимой линии патинировки, за что фирма изготовитель ответственности не несет! Претензии по поводу возможного  несоответствия с образцами не принимаются. Изготовление дозаказов возможно в случае предоставления образца!

10. Претензии по качеству заказа, переданного покупателю, принимаются в течении 3-х дней.

 Если при приемке товара по качеству и комплектности не было обнаружено недостатков

(нарушение целостности упаковки, механическое повреждение), претензии по механическим

повреждениям после приемки не принимаются.

11. Изготовитель гарантирует одинаковый оттенок декора пленки ПВХ на всех изделиях МДФ из одной партии от одного заказа, оформленного одним бланком заказа . На изделиях МДФ от другой партии оттенок декора пленки ПВХ может отличаться. Разница оттенков декоров пленки ПВХ на изделиях МДФ от разных партий не является недостатком и переделке не подлежит. Обращаем Ваше внимание, что образцы пленок в «веерах» могут отличаться тоном от рабочей пленки.

**Правила эксплуатации изделий МДФ, покрытых плёнкой ПВХ.**

Изделия МДФ, покрытые пленкой ПВХ, обладают потребительскими свойствами. Они устойчивы к свету, царапинам, влаге.

Изделия МДФ сохраняют свои эксплуатационные характеристики ,при соблюдении следующих условий:

− температура эксплуатации 5-60°С;

− избегать попадания прямых солнечных лучей;

− относительная влажность воздуха 40-80 %.

− Не рекомендуется распиливать фасады, облицованные пленкой ПВХ. Это может привести к изменению натяжения пленки, её отслоению, а также к разрыву пленки.

− Перед началом работы с готовыми фасадами в холодный период времени (при низких температурах) необходимо дать возможность продукции достичь температуры +18º С и находиться в таких условиях как минимум в течение 1 суток. Хранить готовую продукцию рекомендуется в горизонтальном положении.

− Во избежание повреждения изделий в результате воздействия высоких температур, необходимо оставлять расстояние между электрической или газовой плитой и мебелью не менее 600 мм.

− Снимать защитную пленку (при наличии таковой), только после окончательной установки мебели.

− Не использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные от поверхности изделий на расстоянии менее 300 мм.

− Не допускать взаимодействия с температурами выше +60°С, а также избегайте длительного воздействия горячего воздуха (Например: неплотно закрытый духовой шкаф, длительное приготовление пищи при обильном выделении горячего пара без использования вытяжки, разогретая плита на протяжении длительного времени и пр.), это может привести к оплавлению, вздутию или отслаиванию плёнки.

− Не допускайте охлаждения ниже -25°С, при охлаждении ниже указанной температуры, возможно растрескивание и отслоение плёнки.

− Избегайте длительного воздействия влаги во избежание выгибания деталей или разбухания  плиты МДФ.

**Рекомендации по уходу.**

**1.** Сухая чистка антистатической тканью.

**2.** Влажная чистка – мыльным раствором средней концентрации с последующей протиркой до полного удаления влаги.

**3.** Для очистки поверхностей не допускается использовать средства, содержащие спирт, ацетон, растворители и абразивные частицы. Взаимодействие мебельных деталей с данными веществами, чревато порчей качества поверхности изделий.

**Гарантийные обязательства.**

Гарантийный срок на детали составляет 12 месяцев со дня реализации, при наличии бланка заказа и соблюдении правил эксплуатации.

        ВНИМАНИЕ! Фасады, фрезерованные под ручки или под петли на рекламацию не принимаются!!!

**Гарантийное обслуживание не распространяется:**

- на дефекты, возникшие в результате несоблюдения инструкций по транспортировке, эксплуатации, хранению.

- при наличии механических повреждений, возникших в результате погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа.

- при наличии следов воздействия химических веществ, температурных воздействий, обильного намокания фасадов.

- при использовании не по назначению.

- в случаях преднамеренной порчи.

- в случаях порчи изделий под воздействием чрезвычайных происшествий (пожар, наводнение, стихийные бедствия).